{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[10,0,10,6],[11,3,11,6],[12,3,12,6],[13,3,13,6],[14,0,15,6],[16,0,18,6],[19,0,23,6]]}
["质量流量计招标要求"]
["位号","产品名称","规格型号","车间","数量","接不接受分开订货","是否满足"]
["FT5205Z","质量流量计","管径：DN32，304，介质：植物油，泵口压力：0.25MPa，设计温度：100℃，该温度密度：830kg/m3（理论计算,密度范围875-811kg/m3），粘度：<4mm2/s，常用流量：2m3/h（常用流量正负30%要保证精度要求），最大流量6m3/h，流量精度0.2%；密度精度不要求，脉冲输出，竖直和水平均可安装，EXdIIBT4，DC24V供电","一车间",1]
["FI_3105Z","质量流量计","管径DN25，304，介质：甲醇与KOH混合溶液，流量计进口压力0.2MPa，常温，粘度~15mm2/s,常用流量0.1m3/h~0.2m3/h保证精度，最大流量0.5m³/h，密度820kg/m3，流量精度0.2%；密度精度不要求，竖直安装，EXdIIBT4，4-20mA和脉冲输出","一车间",1]
["FI_3106Z","质量流量计","管径DN25，304，介质：甲醇与KOH混合溶液，流量计进口压力0.2MPa，常温，粘度~15mm2/s,常用流量0.08m3/h~0.2m3/h保证精度，最大流量0.5m³/h，密度820kg/m3，流量精度0.2%；密度精度不要求，竖直安装，EXdIIBT4，4-20mA和脉冲输出","二车间",1]
["FI2101Z","质量流量计","管径：DN50，316L，介质：植物油，泵口压力：0.9MPa，最大流量时压损不超过50kpa，设计温度：60℃,粘度：<25mm2/s，常用流量：9m3/h（5-12m3/h要保证精度要求），最大流量12m3/h，流量精度0.2%；密度精度不要求，4-20mA和脉冲输出，竖直安装，EXdIIBT4，DC24V供电","一车间",1]
["FI3102Z","质量流量计","管径：DN50，316L，介质：植物油，泵口压力：0.3MPa，最大流量时压损不超过50kpa，设计温度：40℃,粘度：<60mm2/s，常用流量：9m3/h（5-12m3/h要保证精度要求），最大流量12m3/h，流量精度0.2%；密度精度不要求，4-20mA和脉冲输出，竖直安装，EXdIIBT4，DC24V供电","二车间",1]
["FI4109","质量流量计","管径DN25，304，介质：植物油、甘油、甲醇，           流量计进口压力25kpa，出口压力-60kpa，温度60℃，粘度<15mm2/s,常用流量800kg/h，最大流量3T/h,密度范围850-950kg/m3，流量精度不要求；密度精度<5Kg/m3，重复性≤0.5Kg/m3，水平安装，EXdIIBT4，流量、密度两路4-20mA输出","一车间",1]
["FI906Z","质量流量计","管径DN65,304,介质：植物油，泵口压力：0.3MPa,温度;30度，该温度密度875KG/m³（理论计算，密度范围875-811KG/m³），粘度：＜4mm2/s,常用流量：30m³/h,(3.5-35m³/h保证精度要求），最大流量时压损不超过50KPA,流量精度0.1%，密度精度不要求，4-20MA和脉冲输出，竖直和水平均可安装，EXDIIBT4,DC24V供电","罐区",1]
["FI101Z","质量流量计","管径DN100,304,介质：植物油，泵口压力：0.3MPa,温度;30度，该温度密度875KG/m³（理论计算，密度范围875-811KG/m³），粘度：＜4mm2/s,常用流量：100m³/h,(20-120m³/h保证精度要求），100m³/h流量时压损不超过55KPA,流量精度0.1%，密度精度不要求，4-20MA和脉冲输出，竖直和水平均可安装，EXDIIBT4,DC24V供电","罐区",1]
["我方要求：（表格投标的时候需要在投标平台填写上传）"]
[null,"我方要求","是否接受","备注"]
["付款方式","承兑支付"]
["付款比列","货到调试验收后付90%，剩余10%一年后无质量问题付清。"]
["1.开具13%增值税发票。2.若不接受备注写明你们的接受条件。"]
[]
["红色字体部分空格处需要填写，填写完在后期招标的时候需要在投标平台点击“请报名”时上传。"]
[]
[]
["招标时间：8台质量流量计技术协议请于6月25日-26日发送至采购。招标时间暂定于7月2日下午3点左右。（具体招标时间采购通知）"]