{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["泵参数要求"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"泵参数要求","index":0,"n_rows":4,"n_cols":33,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,0,5],[0,6,0,10],[0,11,0,13],[0,14,1,14],[0,15,1,15],[0,16,1,16],[0,17,1,17],[0,18,1,18],[0,19,1,19],[0,20,1,20],[0,21,0,23],[0,24,0,25],[0,26,1,26],[0,27,0,28],[0,29,0,31],[0,32,1,32]]}
["序号","使用部门","名称","备注","参数",null,"物料性质",{"$nulls":4},"泵的材质",null,null,"夹套保温","联轴器","轴承","电机要求","电机要求II","功率KW","转速rpm","防爆",null,null,"密封形式",null,"机械密封","冲洗形式",null,"叶轮形式",null,null,"数量台"]
[{"$nulls":4},"流量m3/h","扬程m","介质","介质温度℃","比重","密度","粘性","泵体","叶轮","轴",{"$nulls":7},"是","否","防爆等级","机械密封","填料密封",null,"自冲","外冲","开式","闭式","半开式"]
[null,null,"原料泵","物料存在结焦状况，结焦物为油垢物，硬度不大，软质",15,30,"油脂，甲醇，1%硫酸","80±5",0.874,0.874,"<5.93","衬氟","衬氟或纯四氟",{"$nulls":4},"二级能效","皖南/大中",null,null,"√",null,"EXDIIBT4",null,null,"集装式双端面机封",{"$nulls":5},"1酯化"]
[null,null,"出料泵","物料存在结焦状况，结焦物为油垢物，硬度不大，软质",15,30,"油脂，甲醇，1%硫酸","110±5",0.874,0.874,"<5.93","衬氟","衬氟或纯四氟",{"$nulls":4},"二级能效","皖南/大中",null,null,"√",null,"EXDIIBT4",null,null,"集装式双端面机封"]