{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,3],[0,4,0,5],[2,0,7,0],[2,1,4,1],[5,1,7,1],[8,0,13,0],[8,1,9,1],[10,1,13,1],[14,0,25,0],[14,1,21,1],[22,1,25,1],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[30,0,30,5],[31,0,31,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5]]}
["委托单位名称：常州市金坛区良友油脂有限公司"]
["样品名称","点位","项目名称","点数","样品数\n（个/点）","频次\n（次/年）"]
["有组织废气","DA003 5#排\n放口","氨（氨气）",1,4,4]
[null,null,"硫化氢",1,4,4]
[null,null,"非甲烷总烃",1,3,4]
[null,"DA004 6#排\n放口","氨（氨气）",1,4,2]
[null,null,"硫化氢",1,4,2]
[null,null,"非甲烷总烃",1,3,2]
["无组织废气","MF0115","非甲烷总烃\n(平均）",1,3,2]
[null,null,"非甲烷总烃\n(任意）",1,3,2]
[null,"厂界","臭气浓度",4,3,4]
[null,null,"氨（氨气）",4,3,4]
[null,null,"硫化氢",4,3,4]
[null,null,"非甲烷总烃",4,3,4]
["废水","DW001污水排\n放口","pH值",1,3,2]
[null,null,"悬浮物",1,3,2]
[null,null,"五日生化需\n氧量",1,3,2]
[null,null,"化学需氧量",1,3,2]
[null,null,"总氮",1,3,2]
[null,null,"氨氮",1,3,2]
[null,null,"总磷",1,3,2]
[null,null,"石油类",1,3,2]
[null,"DW002雨水排\n放口","pH值",1,3,12]
[null,null,"悬浮物",1,3,12]
[null,null,"化学需氧量",1,3,12]
[null,null,"石油类",1,3,12]
["噪声","厂界","昼噪声",4,1,4]
[null,null,"夜噪声",4,1,4]
["土壤（表层\n土）","厂区附近","pH值 、总汞 、总\n镉 、总铬 、六价\n铬 、总砷 、总铅\n、 总镍 、总锌、\n2-氯酚 、一氯 甲\n烷 、二氯甲烷、\n三氯甲烷 、 四氯\n甲 烷 （ 四 氯 化\n碳 ） 、 1,1-二氯\n乙烷 、 1,2-二氯\n乙烷、1,1，1-三\n氯乙烷、1,1，2-\n三氯乙烷、1,1，\n2，2-四氯乙烷、\n1,2-二氯丙烷、\n1,1-二氯 乙烯、\n1,2-二氯 乙烯、\n三氯乙烯 、 四氯\n乙烯 、苯 、 甲苯\n、 乙苯 、邻二甲\n苯 、对二甲苯、\n间二甲苯 、氯苯\n、 1,2-二氯苯、\n1,4-二氯苯 、硝\n基苯类 、苯乙烯\n、 苯并[a]芘、茚\n[1,2,3-cd] 芘 、\n苯并[a]蒽、二苯\n并（a ，h ）蒽、\n苯并[b]荧蒽、苯\n并[k]荧蒽、苯胺\n类、石油烃",1,1,1]
["地下水","地下井监测","pH值 、色度 、浑\n浊度 、嗅和味、\n溶解性总固体、\n总硬度 、 肉眼可\n见物 、化学需氧\n量 、 阴离子表面\n活性剂 、铝 、钠\n、 总汞 、总镉、\n六价铬 、总砷、\n总铅 、总铜 、总\n锰 、总铁 、总硒\n、 氨氮 、亚硝酸\n盐、硝酸盐（以N\n计 ） 、氰化物、\n氟 化 物 （ 以 F-\n计 ） 、碘化物、\n硫化物 、氯化物\n（以cl-计）、硫\n酸 盐 （以 SO42-\n计 ） 、挥发酚、\n三氯甲烷 、 四氯\n甲 烷 （ 四 氯 化\n碳）、苯、甲苯",1,1,1]
["1.此价格按照《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》为标准"]
["地址：常州市金坛区兴和东路19号"]