{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":156,"n_cols":8,"rows_kept":156,"merged":[[1,1,54,1],[1,2,11,2],[12,2,14,2],[15,2,26,2],[27,2,33,2],[34,2,39,2],[41,2,47,2],[48,2,54,2],[55,1,83,1],[56,2,63,2],[64,2,71,2],[72,2,73,2],[74,2,77,2],[78,2,81,2],[82,2,83,2],[84,1,90,1],[84,2,86,2],[87,2,89,2],[91,1,122,1],[91,2,92,2],[93,2,100,2],[101,2,108,2],[109,2,114,2],[115,2,122,2],[123,1,137,1],[123,2,126,2],[129,2,131,2],[133,2,135,2],[136,2,137,2],[138,1,153,1],[139,2,146,2],[147,2,153,2]]}
["序号","类别","型号","口径","数量","单价","总价","货期"]
[1,"球阀\n(软密封球阀均采用防火防静电结构，球阀均为304实心球，球阀标准：GB/T12237-2007，结构长度：JB/1686，法兰标准和等级：HG/T20592-2009 PN16 RF,壁厚达标件，硬密封球阀阀芯及阀座为304/STL)","Q41F-16C","DN20",59]
[2,null,null,"DN25",223]
[3,null,null,"DN32",28]
[4,null,null,"DN40",1]
[5,null,null,"DN50",98]
[6,null,null,"DN65",34]
[7,null,null,"DN80",76]
[8,null,null,"DN100",119]
[9,null,null,"DN125",98]
[10,null,null,"DN150",17]
[11,null,null,"DN200",3]
[12,null,"Q41F-16RL","DN25",5]
[13,null,null,"DN65",1]
[14,null,null,"DN80",1]
[15,null,"Q41F-16P","DN15",4]
[16,null,null,"DN20",68]
[17,null,null,"DN25",265]
[18,null,null,"DN32",48]
[19,null,null,"DN40",27]
[20,null,null,"DN50",121]
[21,null,null,"DN65",51]
[22,null,null,"DN80",106]
[23,null,null,"DN100",105]
[24,null,null,"DN125",70]
[25,null,null,"DN150",133]
[26,null,null,"DN200",2]
[27,null,"Q41F46-16C","DN20",6]
[28,null,null,"DN25",99]
[29,null,null,"DN50",73]
[30,null,null,"DN65",11]
[31,null,null,"DN80",14]
[32,null,null,"DN100",35]
[33,null,null,"DN150",2]
[34,null,"Q41PPL-16C","DN20",2]
[35,null,null,"DN25",43]
[36,null,null,"DN32",10]
[37,null,null,"DN50",2]
[38,null,null,"DN80",7]
[39,null,null,"DN100",9]
[40,null,"Q41Y-16C","DN20",2]
[41,null,"Q41PPL-16P","DN20",24]
[42,null,null,"DN25",67]
[43,null,null,"DN32",10]
[44,null,null,"DN40",1]
[45,null,null,"DN50",70]
[46,null,null,"DN65",14]
[47,null,null,"DN80",5]
[48,null,"Q41Y-16P","DN20",4]
[49,null,null,"DN25",64]
[50,null,null,"DN32",2]
[51,null,null,"DN50",76]
[52,null,null,"DN65",35]
[53,null,null,"DN80",3]
[54,null,null,"DN100",11]
[55,"截止阀\n(GB/T12235-2007,法兰标准和等级：HG/T20592-2009 PN16 RF，DN40及DN40口径以下均选用锻件形式)","J41F-16C","DN50",4]
[56,null,"J41Y-16C","DN20",1]
[57,null,null,"DN25",70]
[58,null,null,"DN32",111]
[59,null,null,"DN50",121]
[60,null,null,"DN65",6]
[61,null,null,"DN80",18]
[62,null,null,"DN125",3]
[63,null,null,"DN150",3]
[64,null,"J41H-16C","DN20",1]
[65,null,null,"DN25",12]
[66,null,null,"DN32",38]
[67,null,null,"DN40",1]
[68,null,null,"DN50",97]
[69,null,null,"DN65",2]
[70,null,null,"DN80",2]
[71,null,null,"DN100",3]
[72,null,"J41W-16P","DN20",4]
[73,null,null,"DN25",2]
[74,null,"WJ41Y-16C（波纹管）","DN65",28]
[75,null,null,"DN125",5]
[76,null,null,"DN65",18]
[77,null,null,"DN125",6]
[78,null,"J41Y-16P","DN20",1]
[79,null,null,"DN25",27]
[80,null,null,"DN32",2]
[81,null,null,"DN50",5]
[82,null,"WJ41Y-16P","DN32",1]
[83,null,null,"DN50",1]
[84,"闸阀\n(GB/T12234-2007,法兰标准和等级：HG/T20592-2009 PN16 RF，DN40及DN40口径以下均选用锻件形式)","Z41Y-16C","DN25",1]
[85,null,null,"DN32",5]
[86,null,null,"DN40",4]
[null,null,"WZ41Y-16P（波纹管）","DN50",1]
[87,null,null,"DN65",13]
[88,null,null,"DN150",1]
[89,null,"WZ41Y-16C（波纹管）","DN50",2]
[91,"止回阀\n(GB/T12235-2007,法兰标准和等级：HG/T20592-2009 PN16 RF，DN40及DN40口径以下均选用锻件形式)","H44Y-16C","DN20",1]
[92,null,null,"DN100",5]
[93,null,"H44W-16P","DN20",8]
[94,null,null,"DN25",5]
[95,null,null,"DN32",6]
[96,null,null,"DN40",2]
[97,null,null,"DN50",5]
[98,null,null,"DN65",6]
[99,null,null,"DN80",1]
[100,null,null,"DN100",2]
[101,null,"H44H-16C","DN20",1]
[102,null,null,"DN25",6]
[103,null,null,"DN32",12]
[104,null,null,"DN40",1]
[105,null,null,"DN50",8]
[106,null,null,"DN65",8]
[107,null,null,"DN80",4]
[108,null,null,"DN100",5]
[109,null,"H44F46-16C","DN20",2]
[110,null,null,"DN25",3]
[111,null,null,"DN50",11]
[112,null,null,"DN65",1]
[113,null,null,"DN100",1]
[114,null,null,"DN125",5]
[115,null,"H44Y-16P","DN20",2]
[116,null,null,"DN25",1]
[117,null,null,"DN32",4]
[118,null,null,"DN50",8]
[119,null,null,"DN65",1]
[120,null,null,"DN80",4]
[121,null,null,"DN100",2]
[122,null,null,"DN150",1]
[123,"蝶阀\n(GB/T12238-2008,法兰标准和等级：HG/T20592-2009 PN16 RF)","D371X-16C","DN100",6]
[124,null,null,"DN150",8]
[125,null,null,"DN250",1]
[126,null,null,"DN300",2]
[127,null,"D371F-16C","DN300",2]
[128,null,"D371F-16P","DN200",2]
[129,null,"D343Y-16P","DN100",2]
[130,null,null,"DN200",4]
[131,null,null,"DN300",2]
[132,null,"D341F-16P","DN250",2]
[133,null,"D341F-16C","DN100",16]
[134,null,null,"DN125",4]
[135,null,null,"DN250",2]
[136,null,"D343Y-16C","DN100",2]
[137,null,null,"DN150",1]
[138,"Y型过滤器\n(HG/T 21637-2021 ,法兰标准和等级：HG/T20592-2009 PN16 RF)","GL41F46-16C","DN80",2]
[139,null,"GL41H-16C","DN25",2]
[140,null,null,"DN32",13]
[141,null,null,"DN40",2]
[142,null,null,"DN50",8]
[143,null,null,"DN65",1]
[144,null,null,"DN80",2]
[145,null,null,"DN100",4]
[146,null,null,"DN125",8]
[147,null,"GL41W-16P","DN32",4]
[148,null,null,"DN50",16]
[149,null,null,"DN65",10]
[150,null,null,"DN80",4]
[151,null,null,"DN100",2]
[152,null,null,"DN125",5]
[153,null,null,"DN150",9]
[157,"针型阀","J13W-64P","DN10",30]
["合计：",null,null,"合计：",{"$f":"SUM(E2:E155)","v":3394}]