{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["甲酯精馏1#线动设备"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"甲酯精馏1#线动设备","index":0,"n_rows":29,"n_cols":28,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,0,5],[0,6,0,9],[0,10,0,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,15,1,15],[0,16,1,16],[0,17,1,17],[0,18,1,18],[0,19,1,19],[0,20,0,21],[0,22,1,22],[0,23,0,24],[0,25,1,25],[0,26,1,26],[0,27,1,27],[29,0,29,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","位号","名称","泵形式","参数",null,"物料性质",{"$nulls":3},"泵的材质",null,null,"夹套保温","联轴器","轴承","电机要求","电机要求II","功率KW","转速rpm","防爆",null,"密封形式","冲洗形式",null,"叶轮形式","数量台","备注"]
[{"$nulls":4},"流量：m3/h","扬程：\nm","介质","介质温度℃","比重","粘性:\nmm2/s","泵体","叶轮","轴",{"$nulls":7},"是","防爆等级",null,"自冲","外冲"]
[1,"P-5101A","闪蒸出料泵","屏蔽泵",25,20,"脂肪酸甲酯",110,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[2,"P-5101B","闪蒸出料泵","屏蔽泵",25,20,"脂肪酸甲酯",110,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[3,"P-5201A","再沸泵","屏蔽泵",40,20,"脂肪酸甲酯",180,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[4,"P-5201B","再沸泵","屏蔽泵",40,20,"脂肪酸甲酯",180,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[5,"P-5202A","釜液出料泵","屏蔽泵",25,20,"脂肪酸甲酯",180,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[6,"P-5202B","釜液出料泵","屏蔽泵",25,20,"脂肪酸甲酯",180,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[7,"P-5203A","回流泵","屏蔽泵",5,30,"脂肪酸甲酯",50,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[8,"P-5203B","回流泵","屏蔽泵",5,30,"脂肪酸甲酯",50,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[9,"P-5204","轻组分出料泵","屏蔽泵",5,30,"脂肪酸甲酯",50,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[10,"P-5302A","C16再沸出料泵","屏蔽泵",50,20,"脂肪酸甲酯",180,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[11,"P-5302B","C16再沸出料泵","屏蔽泵",50,20,"脂肪酸甲酯",180,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[12,"P-5303A","C16回流泵","屏蔽泵",12.5,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[13,"P-5303B","C16回流泵","屏蔽泵",12.5,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[14,"P-5304A","C16出料泵","屏蔽泵",5,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[15,"P-5304B","C16出料泵","屏蔽泵",15,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[16,"P-5306","1065出料泵","屏蔽泵",5,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[17,"P-5402A","C18再沸出料泵","屏蔽泵",50,20,"脂肪酸甲酯",200,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[18,"P-5402B","C18再沸出料泵","屏蔽泵",50,20,"脂肪酸甲酯",200,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[19,"P-5403","C18出料泵","屏蔽泵",15,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[20,"P-5404A","C18回流泵","屏蔽泵",10,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[21,"P-5404B","C18回流泵","屏蔽泵",10,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[22,"P-5405","1065出料泵","屏蔽泵",5,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[23,"P-8601A","再沸出料泵","屏蔽泵",40,30,"脂肪酸甲酯",200,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[24,"P-8601B","再沸出料泵","屏蔽泵",40,30,"脂肪酸甲酯",200,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[25,"P-8602A","脂肪酸出料泵","屏蔽泵",5,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[26,"P-8602B","脂肪酸出料泵","屏蔽泵",5,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]
[27,"P-8603","轻组分出料泵","屏蔽泵",5,30,"脂肪酸甲酯",170,0.87,3,304,304,304,{"$nulls":7},"是","EXII-BT4",{"$nulls":3},"闭式",1]