{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":28,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,0,5],[0,6,0,9],[0,10,0,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,15,1,15],[0,16,1,16],[0,17,1,17],[0,18,1,18],[0,19,1,19],[0,20,0,21],[0,22,1,22],[0,23,0,24],[0,25,1,25],[0,26,1,26],[0,27,1,27]]}
["序号","位号","名称","泵形式","参数",null,"物料性质",{"$nulls":3},"泵的材质",null,null,"夹套保温","联轴器","轴承","电机要求","电机要求II","参考功率KW","转速rpm","防爆",null,"密封形式","冲洗形式",null,"叶轮形式","数量台","备注"]
[{"$nulls":4},"流量：m3/h","扬程：\nm","介质","介质温度℃","比重","粘性:\nmm2/s","泵体","叶轮","轴",{"$nulls":7},"是","防爆等级",null,"自冲","外冲"]
[1,null,"循环水泵","端吸泵",600,28.5,"循环水",25,1,"-","铸铁",304,304,"-","膜片式联轴器（无锡创明）","SKF","变频电机，防护等级IP56","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,1480,"否","-","机械密封","-","-","闭式",5]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}