{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["填料","分布器","螺旋喷头"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"填料","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,9,13,9],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["填料规格参数"]
["设备位号","设备名称","填料型号","材质","丝径/厚度","堆密度","规格：直径","高度：mm","理算数量：m³","备注"]
["T-4101","一次脱醇","250Y plus",304,"0.12mm","115±5kg","塔内径：2800mm，留安装余量",2000,12.31,"填料压圈1只、填料格栅1只、人孔:DN500"]
["T-5101","闪蒸塔","250Y plus",304,"0.12mm","115±5kg","塔内径：3000mm，留安装余量",3000,21.2,"填料压圈1只、填料格栅1只、人孔:DN600"]
["T-7101","含醇1020","250Y plus",304,"0.12mm","115±5kg","塔内径：1600mm，留安装余量",1000,2,"填料压圈1只、填料格栅1只、人孔:DN600"]
["T-5201","脱轻塔","BX-500 plus",304,"0.15丝","150±5kg","塔内径：3000mm，留安装余量",6000,42.4,"填料压圈14只、填料格栅14只、人孔:DN600"]
[null,null,"250Y plus",304,"0.12mm","115±5kg","塔内径：3000mm，留安装余量",3000,21.2]
["T-5301","C16塔","BX-500 plus",304,"0.15丝","150±5kg","塔内径：3000mm，留安装余量",6000,42.4]
[null,null,"250Y plus",304,"0.12mm","115±5kg","塔内径：3000mm，留安装余量",6000,42.4]
["T-5401","C18塔","BX-500 plus",304,"0.15丝","150±5kg","塔内径：3000mm，留安装余量",6000,42.4]
[null,null,"250Y plus",304,"0.12mm","115±5kg","塔内径：3000mm，留安装余量",3000,21.2]
["T-8601","沥青塔","250Y plus",304,"0.12mm","115±5kg","塔内径：3000mm，留安装余量",3000,21.2]
["T-8501","复蒸塔","BX-500 plus",304,"0.15丝","150±5kg","塔内径：3000mm，留安装余量",6000,42.4]
[null,null,"250Y plus",304,"0.12mm","115±5kg","塔内径：3000mm，留安装余量",3000,21.2]

{"sheet":"分布器","index":1,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"槽盒式无限点液体分布器（带安装支架）"]
[]
[null,"设备位号","设备名称","介质","材质","塔内径","物料密度","物质粘度","液相工作负荷","操作弹性","数量","备注"]
[null,"T-5201","脱轻塔","脂肪酸甲酯",304,"3000mm",0.7661,"0.937m㎡/s","13m³/h","60%-120%液相负荷",3,"未购"]
[null,"T-5301","C16塔","脂肪酸甲酯",304,"3000mm",0.7661,"0.937m㎡/s","13m³/h","60%-120%液相负荷",4,"未购"]
[null,"T-5401","C18塔","脂肪酸甲酯",304,"3000mm",0.7661,"0.937m㎡/s","13m³/h","60%-120%液相负荷",3,"未购"]
[null,"T-8601","沥青塔","脂肪酸甲酯",304,"3000mm",0.7661,"0.937m㎡/s","13m³/h","60%-120%液相负荷",1,"未购"]
[null,"T-8501","复蒸塔","脂肪酸甲酯",304,"3000mm",0.7661,"0.937m㎡/s","13m³/h","60%-120%液相负荷",3,"未购"]

{"sheet":"螺旋喷头","index":2,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"设备位号","设备名称","介质","材质","处理量","工作压力","数量"]
[null,"T-4101","一次脱醇","脂肪酸甲酯、甲醇",304,"21t/h(油脂80%，甲醇含量20%）","绝压：40kpa","由供应商核算规格及数量"]
[null,"T-5101","闪蒸塔","脂肪酸甲酯、甲醇",304,"21t/h(油脂99%，甲醇含量1%）","绝压：40kpa","由供应商核算规格及数量"]
[null,"T-7101","含醇1020","脂肪酸甲酯",304,"1t/h(油脂40%，甲醇含量60%）","绝压：40kpa","由供应商核算规格及数量"]